routerRIPC.network["A.B.C.D"].enter = true;

routerRIPC.no["auto-summary"].enter = true;

routerRIPC["passive-interface"].enter = true;

routerRIPC["passive-interface"].Ethernet["<0-0>"].enter = true;

routerRIPC.version["<1-2>"].enter = true;

