RouterA#show running-config
RouterA

!

interface ethernet0
ip address 168.71.5.1 255.255.255.0
ip address 171.68.207.164 255.255.128 secondary

!

interface serial0
ip address 168.72.6.1 255.255.255.0
bandwidth 128

!

interface serial1
ip address 168.71.9.1 255.255.255.0
bandwidth 128
!

router igrp 109
redistribute static
network 168.71.0.0
default-metric 128 2000 255 1 1500
!
ip default-network 10.0.0.0
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 171.68.207.129

!
RouterA#
