RTB#show ip route
<output omitted>
O E1 9.0.0.0/8 [110/410] via 192.168.1.2, 00:00:05, Serial0/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/1

