dhcpC["next-server"]["Hostname or A.B.C.D"].enter = true;

dhcpC.no.bootfile.enter = true;

dhcpC.no["client-identifier"].enter = true;

dhcpC.no["client-name"].enter = true;

dhcpC.no["default-router"].enter = true;

dhcpC.no["dns-server"].enter = true;

dhcpC.no["domain-name"].enter = true;

dhcpC.no.exit.enter = true;

dhcpC.no["hardware-address"].enter = true;

dhcpC.no.host.enter = true;

dhcpC.no.import.all.enter = true;

dhcpC.no.lease.enter = true;

dhcpC.no["netbios-name-server"].enter = true;

dhcpC.no["netbios-node-type"].enter = true;

dhcpC.no.network.enter = true;

dhcpC.no["next-server"].enter = true;

dhcpC.option["<0-254>"].ascii.WORD.enter = true;

dhcpC.option["<0-254>"].hex.enter = true;

dhcpC.option["<0-254>"].hex.LINE.enter = true;

dhcpC.option["<0-254>"].instance["<0-255>"].ascii.WORD.enter = true;

dhcpC.option["<0-254>"].instance["<0-255>"].hex.enter = true;

dhcpC.option["<0-254>"].instance["<0-255>"].hex.LINE.enter = true;

dhcpC.option["<0-254>"].ip["Hostname or A.B.C.D"].enter = true;

dhcpC.origin.aaa.enter = true;

dhcpC.origin.dhcp.enter = true;

dhcpC.origin.ipcp.enter = true;

dhcpC.utilization.mark.high["<1-100>"].enter = true;

dhcpC.utilization.mark.low["<1-100>"].enter = true;

dhcpC.vrf.WORD.enter = true;

