routerOSPFC.network["A.B.C.D"]["A.B.C.D"].area["<0-4294967295>"].enter = true;

routerOSPFC.network["A.B.C.D"]["A.B.C.D"].area["A.B.C.D"].enter = true;

routerOSPFC["passive-interface"].enter = true;

