RTD#show running-config
hostname RTD

ip subnet-zero

interface Loopback0
  ip address 192.208.10.174 255.255.255.192

interface Serial0/0
  ip address 192.208.10.5 255.255.255.252
!
interface Serial0/1
  ip address 192.208.10.2 255.255.255.252 

router bgp 300
  network 192.208.10.0
  neighbor 192.208.10.1 remote-as 500
  neighbor 192.208.10.6 remote-as 100

RTD#
