
classMapC.addSC("exit", "Exit from QoS class-map configuration mode");
classMapC.addSC("match", "classification criteria");
	classMapC.match.addSC("access-group", "access group");
		classMapC.match["access-group"].addSC("<1-2699>", "Access list index");
		classMapC.match["access-group"].addSC("name", "Named Access List");
			classMapC.match["access-group"].name.addSC("WORD", "Access List name");
	classMapC.match.addSC("input-interface", "Select an input interface to match");
		classMapC.match["input-interface"].addSC("FastEthernet", "FastEthernet IEEE 802.3");
			classMapC.match["input-interface"].FastEthernet.addSC("<0-2>", "FastEthernet interface number");
		classMapC.match["input-interface"].addSC("Null", "Null interface");
			classMapC.match["input-interface"].Null.addSC("<0-0>", "Null interface number");
		classMapC.match["input-interface"].addSC("VLAN", "Switch VLAN Virtual Interface");
			classMapC.match["input-interface"].VLAN.addSC("<1-1001>", "VLAN interface number");
	classMapC.match.addSC("protocol", "Protocol");
		classMapC.match.protocol.addSC("arp", "IP ARP");
		classMapC.match.protocol.addSC("cdp", "Cisco Discovery Protocol");
		classMapC.match.protocol.addSC("compressedtcp", "Compressed TCP");
		classMapC.match.protocol.addSC("ip", "IP");
classMapC.addSC("no", "Negate or set default values of a command");
