RTC#show running-config
hostname RTC

ip subnet-zero
interface Loopback0
  ip address 128.213.63.130 255.255.255.192

interface Serial2/0
  ip address 128.213.63.5 255.255.255.252
!
interface Serial2/1
  ip address 128.213.63.2 255.255.255.252

router bgp 200
  network 128.213.0.0
  neighbor 128.213.63.1 remote-as 100
  neighbor 128.213.63.6 remote-as 400

RTC#
