RouterC#show running-config
interface Ethernet0
ip address 203.250.14.2 255.255.255.0

interface Serial1
ip address 203.250.15.1 255.255.255.252

router ospf 10
redistribute static metric 50 subnets
network 203.250.15.0 0.0.0.255 area 2
network 203.250.14.0 0.0.0.255 area 0

ip route 16.16.16.0 255.255.255.0 Ethernet0
ip route 128.213.0.0 255.255.0.0 Ethernet0

RouterC#
