intVlanC.bandwidth["<1-10000000>"].enter = true;

intVlanC.ip.address["A.B.C.D"]["A.B.C.D"].enter = true;

intVlanC.ip.address["A.B.C.D"]["A.B.C.D"].secondary.enter = true;

intVlanC.ip.nat.inside.enter = true;

intVlanC.ip.nat.outside.enter = true;

intVlanC["load-interval"]["<30-600>"].enter = true;

intVlanC.no.ip.address.enter = true;

intVlanC.no.ip.address["A.B.C.D"]["A.B.C.D"].enter = true;

intVlanC.no.ip.address["A.B.C.D"]["A.B.C.D"].secondary.enter = true;

intVlanC.shutdown.enter = true;

