RTE#show running-config
hostname RTE

ip subnet-zero

interface Loopback0
 ip address 200.200.10.1 255.255.255.0

interface Serial0
 ip address 195.211.10.2 255.255.255.252

interface Serial1
 ip address 128.213.63.6 255.255.255.252

router bgp 400
 network 200.200.10.0
 aggregate-address 200.200.0.0 255.255.0.0 summary-only
 neighbor 128.213.63.5 remote-as 200
 neighbor 195.211.10.1 remote-as 500

ip classless

RTE is aggregating 200.200.0.0/16. 

RTE#
