RTE#show running-config
hostname RTE

ip subnet-zero

interface Loopback0
  ip address 200.200.10.1 255.255.255.0

interface Serial0
  ip address 195.211.10.2 255.255.255.252
interface Serial1
  ip address 128.213.63.6 255.255.255.252
  clockrate 1000000

router bgp 400
  network 200.200.10.0
  neighbor 128.213.63.5 remote-as 200
  neighbor 195.211.10.1 remote-as 500

RTE#
