routerEIGRPC.network["A.B.C.D"].enter = true;

routerEIGRPC.network["A.B.C.D"]["A.B.C.D"].enter = true;

routerEIGRPC.no["auto-summary"].enter = true;

routerEIGRPC["passive-interface"].enter = true;

