Commands

Modules: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CS 1 | CS 2 | CS 3 | All |

Module 7: IS-IS

7.5.1

Basic configuration of Integrated IS-IS

> Router(config)#router isis [area tag]
> Router(config)#net [network-entity-title]
> Router(config-if)#router isis [area tag]
> Router(config-router)#net [network-entity-title]

7.5.2

Multiarea Integrated IS-IS Configuration

> Router(config-router)#is-type {level-1 | level-1-2 | level-2-only}
> Router(config)#show clns neighbor
> Router(config)#show clns traffic
> Router(config)#show clns interface-type interface-number
> Router(config)#show isis database [detail]
> Router(config)#show ip route isis
> Router(config)#show isis spf-log
> Router(config)#isis password password [level-1 | level-2]
> Router(config)#summary-address address mask {level-1 | level-1-2 | level-2} prefix mask
> Router(config-if)#isis circuit-type {level-1 | level-1-2 | level-2-only}
> Router(config-if)#isis metric default-metric {level-1 | level-2}
> Router(config-if)#debug isis spf-triggers

7.6.3

Frame Relay point-to-point scenario with Integrated IS-IS

> Router(config)#frame-relay interface-dlci
> Router(config)#show frame-relay map
> Router(config)#debug isis adj-packet

| Close Window |

| All contents copyright © 2003 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.