
userC.addSC("enable", "Turn on privileged commands");
	userC.enable.addSC("<1-15>", "Level number");
userC.addSC("exit", "Exit from the EXEC");
userC.addSC("help", "Description of the interactive help system");
userC.addSC("ping", "Send echo messages");
	userC.ping.addSC("WORD", "Ping destination address or Hostname");
userC.addSC("session", "Tunnel to module");
	userC.session.addSC("<1-1>", "Slot number of module");
	userC.session.addSC("<2-2>", "Slot number of module");
	userC.session.addSC("A", "Slot number of module");
	userC.session.addSC("B", "Slot number of module");
userC.addSC("show", "Show running system information");
	userC.show.addSC("cdp", "cdp information");
	userC.show.addSC("history", "Display the session command history");
	userC.show.addSC("ip", "Display IP configuration");
	userC.show.addSC("tacacs", "Shows tacacs+ server configuration");
	userC.show.addSC("terminal", "Display console/RS-232 port configuration");
	userC.show.addSC("usage", "Display usage summaries");
	userC.show.addSC("version", "System hardware and software status");
userC.addSC("terminal", "Set terminal line parameters");
	userC.terminal.addSC("databits", "Set number of data bits per character");
	userC.terminal.addSC("parity", "Set terminal parity");
	userC.terminal.addSC("speed", "Set transmit and receive speeds");
	userC.terminal.addSC("stopbits", "Set asynch line stop bits");
