//zmg, 03.01.01
//this file needs a better description!
//
//

// File modified by Ryley Gahagan 3.7.01


// File: actions_scenario.txt
// Description: SCENARIO functions

// scenario_startScenario()
// IN : None
// DO : Creates the 5 Routers and its checklist then starts everything running with RouterA
// OUT: None
function scenario_startScenario() {

	// pointer that will be assigned to the various routers
	// used in this function
	var rptr = null;

	// **** create RouterA ****
	router_createRouter("RouterA");
//	commandline_setMode(StepModeArray[0], "RouterA");
/*
	// create interfraces for running-config
	rptr = eval("_root.rRouterA.run");
	rptr.e0.exist = true;
	rptr.e1.exist = true;
	rptr.s0.exist = true;

	// create interfaces for startup-config
	rptr = eval("_root.rRouterA.startup_file");
	rptr.e0.exist = true;
	rptr.e1.exist = true;
	rptr.s0.exist = true;

	// create the routing table
	rptr = eval("_root.rRouterA");
	rptr.routingtable = new routing_table_tableA();

	// setting the mac addresses
	rptr.run.e0.mac = "0010.7b81.4e2c";
	rptr.run.e1.mac = "0010.7b81.4e2d";
*/
	// **** end RouterA ****

	// **** create RouterB ****
	router_createRouter("RouterB");
/*	commandline_setMode("user", "RouterB");

	// create interfraces for running-config
	rptr = eval("_root.rRouterB.run");
	rptr.e0.exist = true;
	rptr.s0.exist = true;
	rptr.s1.exist = true;

	// create interfaces for startup-config
	rptr = eval("_root.rRouterB.startup_file");
	rptr.e0.exist = true;
	rptr.s0.exist = true;
	rptr.s1.exist = true;

	// create the routing table
	rptr = eval("_root.rRouterB");
	rptr.routingtable = new routing_table_tableB();

	// setting the mac addresses
	rptr.run.e0.mac = "00d0.58ac.ec1f";

	// **** end RouterB ****

	// ****  create RouterC ****
	router_createRouter("RouterC");
	commandline_setMode("user", "RouterC");

	// create interfraces for running-config
	rptr = eval("_root.rRouterC.run");
	rptr.e0.exist = true;
	rptr.s0.exist = true;
	rptr.s1.exist = true;

	// create interfaces for startup-config
	rptr = eval("_root.rRouterC.startup_file");
	rptr.e0.exist = true;
	rptr.s0.exist = true;
	rptr.s1.exist = true;

	// create the routing table
	rptr = eval("_root.rRouterC");
	rptr.routingtable = new routing_table_tableC();

	// setting the mac addresses
	rptr.run.e0.mac = "00d0.58ac.ec1c";

	// **** end RouterC ****

	// **** create RouterD ****
	router_createRouter("RouterD");
	commandline_setMode("user", "RouterD");

	// create interfraces for running-config
	rptr = eval("_root.rRouterD.run");
	rptr.e0.exist = true;
	rptr.s1.exist = true;

	// create interfaces for startup-config
	rptr = eval("_root.rRouterD.startup_file");
	rptr.e0.exist = true;
	rptr.s1.exist = true;

	// create the routing table
	rptr = eval("_root.rRouterD");
	rptr.routingtable = new routing_table_tableD();

	// setting the mac addresses
	rptr.run.e0.mac = "00d0.58ac.ec25";

	// **** end RouterD ****

	// **** create RouterE ****
	router_createRouter("RouterE");
	commandline_setMode("user", "RouterE");

	// create interfraces for running-config
	rptr = eval("_root.rRouterE.run");
	rptr.e0.exist = true;

	// create interfaces for startup-config
	rptr = eval("_root.rRouterE.startup_file");
	rptr.e0.exist = true;

	// create the routing table
	rptr = eval("_root.rRouterE");
	rptr.routingtable = new routing_table_tableE();

	// setting the mac addresses
	rptr.run.e0.mac = "00d0.58ac.ec28";

	// **** end RouterE ****
*/
	// **** Checklist Creation ****
	router_createRouter("CheckRouterA");
	router_createRouter("CheckRouterB");
//	router_createRouter("CheckRouterC");
//	router_createRouter("CheckRouterD");
//	router_createRouter("CheckRouterE");
//	checklist_setChecklist();
	// **** end Checklist ****

	// **** Create default router ****
	router_createRouter("default");

	// set RouterA as the starting router
	_root.Menu.mRouterA._visible = false;
	_root.HyperTerminal.sRouterA._visible = true;
	_root.active_router = "RouterA";           // Current ROUTER
	_root.VISIBLE_ROUTER = "RouterA";

	changeRouterInformation(routerUsedForThisStep[0]); //setting the router information is done here

	_root.output_initCursor();

	_root.router_startup_checkStartUp();

	//copy the below information from data.txt file  29 March 2002

	//Router Name
	//_root.rRouterA.run.hostname = "Lab_A";

	//Enable Password
	//_root.rRouterA.run.password = "class";

	//Enable Secret
	//_root.rRouterA.run.secret =  "";

//	_root.active_router = "RouterA";

}
