
subintGC.addSC("arp", "Set arp type (arpa, probe, snap) or timeout");
subintGC.addSC("bandwidth", "Set bandwidth informational parameter");
	subintGC.bandwidth.addSC("<1-10000000>", "Bandwidth in kilobits");
subintGC.addSC("carrier-delay", "Specify delay for interface transitions");
subintGC.addSC("cdp", "CDP interface subcommands");
subintGC.addSC("default", "Set a command to its defaults");
subintGC.addSC("delay", "Specify interface throughput delay");
subintGC.addSC("description", "Interface specific description");
subintGC.addSC("exit", "Exit from interface configuration mode");
subintGC.addSC("ip", "Interface Internet Protocol config commands");
	subintGC.ip.addSC("access-group", "Specify access control for packets");
subintGC.addSC("mtu", "Set the interface Maximum Transmission Unit (MTU)");
subintGC.addSC("no", "Negate a command or set its defaults");
	subintGC.no.addSC("arp", "Set arp type (arpa, probe, snap) or timeout");
	subintGC.no.addSC("bandwidth", "Set bandwidth informational parameter");
	subintGC.no.addSC("carrier-delay", "Specify delay for interface transitions");
	subintGC.no.addSC("cdp", "CDP interface subcommands");
	subintGC.no.addSC("delay", "Specify interface throughput delay");
	subintGC.no.addSC("description", "Interface specific description");
	subintGC.no.addSC("ip", "Interface Internet Protocol config commands");
		subintGC.no.ip.addSC("access-group", "Specify access control for packets");
	subintGC.no.addSC("mtu", "Set the interface Maximum Transmission Unit (MTU)");
subintGC.addSC("ntp", "Configure NTP");
subintGC.addSC("service-policy", "Configure QoS Service Policy");
subintGC.addSC("shutdown", "Shutdown the selected interface");
subintGC.addSC("timeout", "Define timeout values for this interface");
