subintFC.arp["frame-relay"].enter = true;

subintFC.arp.timeout["<0-2147483>"].enter = true;

subintFC.bandwidth["<1-10000000>"].enter = true;

subintFC["carrier-delay"]["<0-60>"].enter = true;

subintFC.cdp.enable.enter = true;

subintFC["default"].arp["frame-relay"].enter = true;

subintFC["default"].arp.timeout.enter = true;

subintFC["default"].bandwidth.enter = true;

subintFC["default"]["carrier-delay"].enter = true;

subintFC["default"].cdp.enable.enter = true;

subintFC.delay["<1-16777215>"].enter = true;

subintFC.description.LINE.enter = true;

subintFC.exit.enter = true;

subintFC.ip["access-group"]["<1-199>"]["in"].enter = true;

subintFC.ip["access-group"]["<1300-2699>"]["in"].enter = true;

subintFC.ip["access-group"].WORD["in"].enter = true;

subintFC.mtu["<1500-1530>"].enter = true;

subintFC.no.arp["frame-relay"].enter = true;

subintFC.no.arp.timeout.enter = true;

subintFC.no.bandwidth.enter = true;

subintFC.no["carrier-delay"].enter = true;

subintFC.no.cdp.enable.enter = true;

subintFC.no.delay.enter = true;

subintFC.no.description.enter = true;

subintFC.no.ip["access-group"]["in"].enter = true;

subintFC.no.mtu.enter = true;

subintFC.no.shutdown.enter = true;

subintFC.ntp.broadcast.enter = true;

subintFC.ntp.broadcast.client.enter = true;

subintFC.ntp.broadcast.destination["Hostname or A.B.C.D"].enter = true;

subintFC.ntp.broadcast.key["<0-4294967295>"].enter = true;

subintFC.ntp.broadcast.version["<1-3>"].enter = true;

subintFC.ntp.disable.enter = true;

subintFC["service-policy"].input.WORD.enter = true;

subintFC.shutdown.enter = true;

subintFC.timeout.absolute["<0-35790>"].enter = true;

subintFC.timeout.absolute["<0-35790>"]["<0-59>"].enter = true;

