intLoopBackC.arp.arpa.enter = true;

intLoopBackC.arp["frame-relay"].enter = true;

intLoopBackC.arp.probe.enter = true;

intLoopBackC.arp.snap.enter = true;

intLoopBackC.backup.delay["<0-4294967294>"].never.enter = true;

intLoopBackC.backup.delay.never["<0-4294967294>"].enter = true;

intLoopBackC.backup.delay.never.never.enter = true;

intLoopBackC.backup.interface.Null["<0-0>"].enter = true;

intLoopBackC.backup.interface.Vlan["<1-1001>"].enter = true;

intLoopBackC.backup.load["<0-100>"].never.enter = true;

intLoopBackC.backup.load.never["<0-100>"].enter = true;

intLoopBackC.backup.load.never.never.enter = true;

intLoopBackC.bandwidth["<1-10000000>"].enter = true;

intLoopBackC["bgp-policy"].accounting.enter = true;

intLoopBackC["carrier-delay"]["<0-60>"].enter = true;

intLoopBackC.cdp.enable.enter = true;

intLoopBackC["default"].bandwidth.enter = true;

intLoopBackC["default"]["carrier-delay"].enter = true;

intLoopBackC.delay["<1-16777215>"].enter = true;

intLoopBackC.description.LINE.enter = true;

intLoopBackC.exit.enter = true;

intLoopBackC.help.enter = true;

intLoopBackC.ip["access-group"]["<1-199>"]["in"].enter = true;

intLoopBackC.ip["access-group"]["<1-199>"].out.enter = true;

intLoopBackC.ip["access-group"]["<1300-2699>"]["in"].enter = true;

intLoopBackC.ip["access-group"]["<1300-2699>"].out.enter = true;

intLoopBackC.ip["access-group"].WORD["in"].enter = true;

intLoopBackC.ip["access-group"].WORD.out.enter = true;

intLoopBackC.ip.address["A.B.C.D"]["A.B.C.D"].enter = true;

intLoopBackC.ip.address["A.B.C.D"]["A.B.C.D"].secondary.enter = true;

intLoopBackC.ip.authentication["key-chain"].eigrp["<1-65535>"].LINE.enter = true;

intLoopBackC.ip.authentication.mode.eigrp["<1-65535>"].md5.enter = true;

intLoopBackC.ip["bandwidth-percent"].eigrp["<1-65535>"]["<1-999999>"].enter = true;

intLoopBackC.ip.bgp["fast-external-fallover"].deny.enter = true;

intLoopBackC.ip.bgp["fast-external-fallover"].permit.enter = true;

intLoopBackC.ip["broadcast-address"]["A.B.C.D"].enter = true;

intLoopBackC.ip.cef.accounting["non-recursive"].enter = true;

intLoopBackC.ip.cef.accounting["non-recursive"].external.enter = true;

intLoopBackC.ip.cef.accounting["non-recursive"].internal.enter = true;

intLoopBackC.ip.cgmp.enter = true;

intLoopBackC.ip.cgmp.proxy.enter = true;

intLoopBackC.ip.cgmp["router-only"].enter = true;

intLoopBackC.ip["directed-broadcast"].enter = true;

intLoopBackC.ip["directed-broadcast"]["<1-199>"].enter = true;

intLoopBackC.ip["directed-broadcast"]["<1300-2699>"].enter = true;

intLoopBackC.ip["hello-interval"].eigrp["<1-65535>"]["<1-65535>"].enter = true;

intLoopBackC.ip["helper-address"]["A.B.C.D"].enter = true;

intLoopBackC.ip["hold-time"].eigrp["<1-65535>"]["<1-65535>"].enter = true;

intLoopBackC.ip["load-sharing"]["per-destination"].enter = true;

intLoopBackC.ip["load-sharing"]["per-packet"].enter = true;

intLoopBackC.ip["local-proxy-arp"].enter = true;

intLoopBackC.ip["mask-reply"].enter = true;

intLoopBackC.ip.mrm["test-receiver"].enter = true;

intLoopBackC.ip.mrm["test-sender"].enter = true;

intLoopBackC.ip.mrm["test-sender-receiver"].enter = true;

intLoopBackC.ip["mroute-cache"].enter = true;

intLoopBackC.ip.multicast["helper-map"]["A.B.C.D"]["A.B.C.D"]["<100-199>"].enter = true;

intLoopBackC.ip.multicast["helper-map"]["A.B.C.D"]["A.B.C.D"]["<2000-2699>"].enter = true;

intLoopBackC.ip.multicast["helper-map"]["A.B.C.D"]["A.B.C.D"].WORD.enter = true;

intLoopBackC.ip.multicast["helper-map"].broadcast["A.B.C.D"]["<100-199>"].enter = true;

intLoopBackC.ip.multicast["helper-map"].broadcast["A.B.C.D"]["<2000-2699>"].enter = true;

intLoopBackC.ip.multicast["helper-map"].broadcast["A.B.C.D"].WORD.enter = true;

intLoopBackC.ip.ospf.authentication.enter = true;

intLoopBackC.ip.ospf.authentication["message-digest"].enter = true;

intLoopBackC.ip.ospf.authentication.null.enter = true;

intLoopBackC.ip.ospf["authentication-key"].LINE.enter = true;

intLoopBackC.ip.ospf.cost["<1-65535>"].enter = true;

intLoopBackC.ip.ospf["database-filter"].all.out.enter = true;

intLoopBackC.ip.ospf["dead-interval"]["<1-65535>"].enter = true;

intLoopBackC.ip.ospf["demand-circuit"].enter = true;

intLoopBackC.ip.ospf["hello-interval"]["<1-65535>"].enter = true;

intLoopBackC.ip.ospf["message-digest-key"]["<1-255>"].md5.LINE.enter = true;

intLoopBackC.ip.ospf["mtu-ignore"].enter = true;

intLoopBackC.ip.ospf.network.broadcast.enter = true;

intLoopBackC.ip.ospf.network["non-broadcast"].enter = true;

intLoopBackC.ip.ospf.network["point-to-multipoint"].enter = true;

intLoopBackC.ip.ospf.network["point-to-multipoint"]["non-broadcast"].enter = true;

intLoopBackC.ip.ospf.network["point-to-point"].enter = true;

intLoopBackC.ip.ospf.priority["<0-255>"].enter = true;

intLoopBackC.ip.ospf["retransmit-interval"]["<1-65535>"].enter = true;

intLoopBackC.ip.ospf["transmit-delay"]["<1-65535>"].enter = true;

intLoopBackC.ip.pim.enter = true;

intLoopBackC.ip.probe.proxy.enter = true;

intLoopBackC.ip["proxy-arp"].enter = true;

intLoopBackC.ip["rarp-server"]["A.B.C.D"].enter = true;

intLoopBackC.ip.redirects.enter = true;

intLoopBackC.ip.rgmp.enter = true;

intLoopBackC.ip.rip.authentication["key-chain"].LINE.enter = true;

intLoopBackC.ip.rip.authentication.mode.md5.enter = true;

intLoopBackC.ip.rip.authentication.mode.text.enter = true;

intLoopBackC.ip.rip.receive.version.enter = true;

intLoopBackC.ip.rip.send.version.enter = true;
intLoopBackC.ip.rip["v2-broadcast"].enter = true;

intLoopBackC.ip["route-cache"].enter = true;

intLoopBackC.ip["route-cache"].cef.enter = true;

intLoopBackC.ip["route-cache"].flow.enter = true;

intLoopBackC.ip["route-cache"]["same-interface"].enter = true;

intLoopBackC.ip.sap.listen.enter = true;

intLoopBackC.ip.sdr.listen.enter = true;
intLoopBackC.ip.security.first.enter = true;

intLoopBackC.ip.security.strip.enter = true;

intLoopBackC.ip["split-horizon"].enter = true;

intLoopBackC.ip["split-horizon"].eigrp["<1-65535>"].enter = true;

intLoopBackC.ip["summary-address"].eigrp["<1-65535>"]["A.B.C.D"]["A.B.C.D"].enter = true;

intLoopBackC.ip["summary-address"].eigrp["<1-65535>"]["A.B.C.D"]["A.B.C.D"]["<1-255>"].enter = true;

intLoopBackC.ip["summary-address"].rip["A.B.C.D"]["A.B.C.D"].enter = true;

intLoopBackC.ip.tcp["compression-connections"]["<3-256>"].enter = true;

intLoopBackC.ip.tcp["header-compression"].enter = true;

intLoopBackC.ip.tcp["header-compression"].passive.enter = true;

intLoopBackC.ip.unnumbered.Null["<0-0>"].enter = true;

intLoopBackC.ip.unnumbered.Vlan["<1-1001>"].enter = true;

intLoopBackC.ip.unreachables.enter = true;

intLoopBackC.keepalive.enter = true;

intLoopBackC.keepalive["<0-32767>"].enter = true;

intLoopBackC["load-interval"]["<30-600>"].enter = true;

intLoopBackC["max-reserved-bandwidth"].enter = true;

intLoopBackC["max-reserved-bandwidth"]["<1-100>"].enter = true;

intLoopBackC.no.bandwidth.enter = true;

intLoopBackC.no["carrier-delay"].enter = true;

intLoopBackC.no.delay.enter = true;

intLoopBackC.no.description.enter = true;

intLoopBackC.no.keepalive.enter = true;

intLoopBackC.no["load-interval"].enter = true;

intLoopBackC.no["max-reserved-bandwidth"].enter = true;

intLoopBackC.ntp.broadcast.enter = true;

intLoopBackC.ntp.disable.enter = true;

intLoopBackC.ntp.multicast.enter = true;

intLoopBackC.rmon.native.enter = true;

intLoopBackC.rmon.promiscuous.enter = true;

intLoopBackC["service-policy"].history.enter = true;



intLoopBackC.shutdown.enter = true;

intLoopBackC["spanning-tree"].portfast.enter = true;

intLoopBackC["tx-ring-limit"].enter = true;

intLoopBackC["tx-ring-limit"]["<1-32767>"].enter = true;

