RTF#sh ip rou
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * -
candidate default

Gateway of last resort is not set

     203.250.13.0 255.255.255.255 is subnetted, 1 subnets
O       203.250.13.41 [110/11] via 203.250.14.1, 00:14:15, Ethernet0
     203.250.15.0 255.255.255.252 is subnetted, 1 subnets
C       203.250.15.0 is directly connected, Serial1
C    203.250.14.0 is directly connected, Ethernet0
     128.213.0.0 255.255.255.252 is subnetted, 1 subnets
O       128.213.63.0 [110/74] via 203.250.14.1, 00:14:15, Ethernet0

RTF#
