RTB#sh ip rou
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
BGP
  D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
  E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
  i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate
default

Gateway of last resort is not set

203.250.13.0 255.255.255.255 is subnetted, 1 subnets
O 203.250.13.41 [110/75] via 203.250.15.1, 02:50:45, Serial0
203.250.15.0 255.255.255.252 is subnetted, 1 subnets
C 203.250.15.0 is directly connected, Serial0
O 203.250.14.0 [110/74] via 203.250.15.1, 02:50:46, Serial0

RTB#
