Commands

Modules: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CS1 | CS2 | All |

Module 5: Implementing Multilayer Switching in the Network

5.2.4

CEF forwarding information base

> Switch#show ip cef detail from the MSFC2.

5.2.5

CEF adjacency table

> msfc2#show ip cef
> Router#show ip cef [unresolved | summary]

5.3.1

MLS-RP configuration

> Router(config-if)#mls rp vtp-domain [domain_name]
> Router(config-if)#mls rp vtp-domain
> Router(config-if)#mls rp vlan-id [vlan_id_num].
> Router(config-if)#mls rp ip
> Router(config-if)#mls rp management-interface
> Router(config-subif)#mls rp management-interface.
> Router(config) #mls rp management-interface mls rp ip input-acl

5.3.2

MLS-SE configuration

> Console> (enable) set mls enable
> Console> (enable) set mls disable
> Console> (enable) show mls rp
> Console> (enable) set mls include
> Console> (enable) set mls agingtime [agingtime]
> Console> (enable) set mls agingtime fast [fastagingtime] [pkt_threshold]
> Console> (enable) set mls flow {destination | destinationsource | full}
> Console> (enable) set vtp domain domain-name mode server|client
> Console> (enable) set vlan vlan_num mod_num/port_list
> Console> (enable) set port name port-id Router Link
> Console> (enable) set trunk 1/1 {|auto|On|desirable} dot1q|isl
> Console> (enable) set mls include ip-address
> Console> (enable) set port name port-id Destination name
> Console> (enable) set port name port-id Source name
> Router#show mls rp vtp-domain domain-name
> Router#show mls rp status
> Console> (enable) show mls
> Console> (enable) show mls rp ip-address
> Console> (enable) show mls entry destination ip-address/subnet-prefix
> Console> (enable) clear mls entry ip destination ip_addr_spec [source ip_addr_spec] [protocol protocol] [src-port src_port] [dst-port dst_port]

5.3.5

MLS verification

> Console> (enable) Show mls rp vtp-domain
> Console> (enable) Show mls status
> Console> (enable) Show mls entry
> MSFC2#sh ip cef detail
> MSFC2#sh ip cef
> MSFC2#sh ip cef summary

5.3.6

CEF configuration and verification

> Router(config)#ip cef
> Router(config)#ip cef distributed
> Router(config-if)#no ip route-cache cef
> Router(config-if)#ip route-cache cef
> Router#show ip cef detail
> Router#show ip cef summary

| Close Window |

| All contents copyright © 2003 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.