
dhcpC.addSC("bootfile", "Boot file name");
dhcpC.addSC("client-identifier", "Client identifier");
dhcpC.addSC("client-name", "Client name");
dhcpC.addSC("default-router", "Default routers");
dhcpC.addSC("dns-server", "DNS servers");
dhcpC.addSC("domain-name", "Domain name");
	dhcpC["domain-name"].addSC("WORD", "Domain name");
dhcpC.addSC("exit", "Exit from DHCP pool configuration mode");
dhcpC.addSC("hardware-address", "Client hardware address");
dhcpC.addSC("host", "Client IP address and mask");
	dhcpC.host.addSC("A.B.C.D", "IP address in dotted-decimal notation");
		dhcpC.host["A.B.C.D"].addSC("/nn or A.B.C.D", "Network mask or prefix length");
dhcpC.addSC("import", "Programatically importing DHCP option parameters");
dhcpC.addSC("lease", "Address lease time");
dhcpC.addSC("netbios-name-server", "NetBIOS (WINS) name servers");
dhcpC.addSC("netbios-node-type", "NetBIOS node type");
dhcpC.addSC("network", "Network number and mask");
	dhcpC.network.addSC("A.B.C.D", "Network number in dotted-decimal notation");
		dhcpC.network["A.B.C.D"].addSC("/nn or A.B.C.D", "Network mask or prefix length");
dhcpC.addSC("next-server", "Next server in boot process");
dhcpC.addSC("no", "Negate a command or set its defaults");
dhcpC.addSC("option", "Raw DHCP options");
