RTG#show running-config
hostname RTG
ip subnet-zero

interface Loopback0
  ip address 195.211.10.174 255.255.255.192

interface Serial0
  ip address 192.208.10.1 255.255.255.252

interface Serial1
  ip address 195.211.10.1 255.255.255.252

router bgp 500
  network 195.211.10.0
  neighbor 192.208.10.2 remote-as 300
  neighbor 195.211.10.2 remote-as 400

RTG#
