Commands

Modules: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CS1 | CS2 | All |

Module 4: Inter-VLAN Routing

4.1.5

Route switch processors

> Switch(config)#ip routing

4.2.2

Configuring inter-VLAN routing via the routed port

> Switch(config-if)#no switchport

4.2.6

Configuring Router-on-a-stick

> Router(config)#interface FastEthernet slot-number / port-number. subinterface-number
> Router(config-subif)#encapsulation dot1Q vlan-number
> Router(config-subif)#ip address ip-address subnet-mask

4.2.7

Verifying the inter-VLAN routing configuration

> Switch#show ip route
> Switch(config)#show ip interface brief
> Switch#show ip interface fastEthernet module/port Switch#show interface fastEthernet module/port switchport

| Close Window |

| All contents copyright © 2003 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.